|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x6001 | 电池组工作状态 | u16 |
|
|
|
|
| 0x6002 | 电池组总电压 | u16 |
| 0x6003 | 电池组电流 | i16 |
| 0x6004 | 电池组SOC | u16 |
| 0x6006 | 电池组平均温度 | i16 |
| 0x6007 | 电池组最大电压电池号 | u16 |
| 0x6008 | 电池组单节电压最大值 | u16 |
| 0x6009 | 电池组最大电压电池温度 | i16 |
| 0x600A | 电池组最小电压电池号 | u16 |
| 0x600B | 电池组单节电压最小值 | u16 |
| 0x600C | 电池组最小电压电池温度 | i16 |
| 0x600D | 电池组最大温度电池号 | u16 |
| 0x600E | 电池组单节温度最大值 | i16 |
| 0x600F | 电池组最大温度电池电压 | u16 |
| 0x6010 | 电池组最低温度电池号 | u16 |
| 0x6011 | 电池组单节温度最小值 | i16 |
| 0x6012 | 电池组最小温度电池电压 | u16 |
| 0x6013 | 电池组充电电流限值 | u16 |
| 0x6014 | 电池组放电电流限值 | u16 |
| 0x6015 | 电池组历史充电电能低位 | u16 |
| 0x6016 | 电池组历史充电电能高位 | u16 |
| 0x6017 | 电池组历史放电电能低位 | u16 |